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Светодиодный экран
All-in-One
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Светодиодный экран All-in-One — представляет собой готовое решение, которое включает в себя светодиодные модули, контроллер, акустику и крепление. 
Энергоэффективность и экологичность: благодаря использованию схемы с общим катодом для низкого энергопотребления, высокой частоте обновления, технологии HDR и высокой 16-битной градации серого.
Превосходное качество отображения: широкий угол обзора, превышающий 160°, с контролем плоскостности в пределах 0,15 мм, что гарантирует отсутствие цветовых отклонений.
Поддержка двух систем (опционально): оснащен системами под управлением Android и Windows (опционально), что позволяет устанавливать пользовательские приложения для различных сценариев.
Инфракрасный сенсор (опционально): многоточечный инфракрасный сенсор, технология со сверхнизкой задержкой для более плавной работы.




Технические характеристики



	Параметр
	Значение

	Артикул
	EDLF136FHD

	Технология
	COB

	Диагональ экрана, (дюйм)
	136

	Шаг пикселя（мм）
	1.56

	Размер дисплея（мм）
	3000х1795

	Разрешение（Ш×В）
	1920×1080

	Контроллер
	Встроенный

	Операционная система
	Android 13

	OPS (Опция)
	I5 8G+128G

	Входные интерфейсы
	HDMI2.0×3, USB3.0×1, USB2.0×1

	Поддержка масштабирования сигнала
	Да

	Выходные интерфейсы
	HDMI2.0×3, AUDIO×1, SPDIF×1

	Интерфейсы управления
	USB2.0x1, USB3.0x3, RJ45, Type-Cx1, RJ45, RS232

	Wi-Fi
	Wifi-5G ×1, Wifi-2.4G ×1, Wifi-AP ×1

	Bluetooth
	BT5

	Управление
	Пульт ДУ

	Динамики
	2×10W (опционально 2×20W)

	Сенсор
	Опционально

	Цветовая температура (K)
	3200~9300

	Углы обзора (Г/В)
	170°/170°

	Яркость (кд/м2)
	600 тип.; 700 макс.

	Датчик освещенности
	Присутствует

	Контрастность
	10000:1

	Медиаплеер
	Встроенный

	Макс. потребляемая мощность (W)
	≤1850

	Средняя потребляемая мощность (W)
	≤617

	Питание
	AC100~240V（50~60Hz）







Технические характеристики


	Макс. рассеивание тепла (BTU/m²/H)
	≤2480

	Ср. рассеивание тепла (BTU/m²/H) 
	≤990

	Частота кадров
	50/60Hz

	Частота обновления
	3840Hz

	Уровни градаций серого
	13~16bit

	Рабочая температура
	-10°С~+40°С

	Рабочая влажность
	10%~80%RH (без конденсации)

	Наработка на отказ (час.)
	100 000

	Обслуживание
	Переднее

	Защита
	IP41

	Вес нетто (кг)
	180

	ЗИП
	2%



Примечание 1: Параметры товара могут быть изменены.
Примечание 2: Допустимы отклонения на 5%-10% по яркости, энергопотреблению и другим параметрам. 

Аксессуары

Опция: Напольная стойка для светодиодного экрана All-in-one 
Опция: Дополнительный ЗИП для светодиодного экрана All-in-one 
Опция: Кейс для хранения и транспортировки светодиодного экрана All-in-one 
Опция: Электрический инструмент для монтажа светодиодных экранов
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