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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование продукта: Интерактивная панель
Модель: LITE
Артикул: EDF75LT02/W

Устройство представляет собой интерактивный сенсорный экран и позволяет формировать интерактивные поверхности различных размеров и конфигураций для создания обучающих материалов и материалов для демонстрации. Поверхность сенсорного экрана заменяет собой компьютерную мышь и клавиатуру, позволяет выбирать и перемещать объекты на экране касанием пальца руки. Работает под управлением ОС Android. Не бытового назначения

Внешний Вид 
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Технические характеристики EDF75LT02/W

	ПАМЯТЬ
	

	ОЗУ
	8 ГБ

	ПЗУ
	128 ГБ

	ЭКРАН
	

	Размер
	75" дюймов

	Тип матрицы
	a-Si TFT-LCD, IPS

	Тип склейки
	Нулевая склейка

	Подсветка
	D-LED

	Соотношение сторон
	16:9

	Угол обзора
	178°

	Активная область экрана*2
	1650.7*927.9

	Видимая область экрана
	1650.7*927.9

	Разрешение
	3840x2160 (4K)

	Шаг пикселя
	0.435*0.435

	Яркость ЖК матрицы *1
	400 кд/м²

	Контрастность
	1200:1

	Частота кадров
	60Гц

	Время отклика (от серого к серому)
	8 мс.

	Количество цветов
	1.07 млрд, 10 бит

	Цветовая Гамма
	72% NTSC

	Датчик освещенности
	Да

	Срок службы
	50 000 часов

	СТЕКЛО
	 

	Тип стекла
	Закаленное стекло 
с антибликовым покрытием. 
Коэффициент отражения <1%

	Толщина стекла
	3 мм

	Твердость стекла
	7 единиц по шкале Мооса

	ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕНСОРА
	 

	Технология
	Инфракрасная

	Кол-во касаний
	40-для Windows, 
20-для Android

	Минимальный сенсорный объект:
	2 мм

	Сенсорная точность: 
	1 мм

	Дистанция срабатывания:
	2 мм

	Время отклика:
	5 мс

	Сенсорное разрешение
	32767 × 32767

	Встроенные функции распознавания объектов касания
	Да

	Инструменты
	Палец, стилус два цвета, ладонь для стирания

	Поддерживаемая ОС
	Windows/ Android / Linux / 
Mac OS X / Chrome

	КАМЕРА ВКС
	 

	Разрешение
	13 МП

	Угол обзора
	DFOV: 80° HFOV: 68° VFOV: 51°

	Встроенный микрофон
	Да

	Интеллектуальная Автофокусировка (ИИ)
	-

	Распознавание жестов
	-

	МИКРОФОН
	 

	Количество
	8

	Расстояние захвата
	0~8 м.

	Угол захвата
	0°~180°

	Функции 
	эхоподавление, подавление фонового шума, компенсация усиления

	АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
	 

	Динамики
	20 Вт*2 шт

	Сабвуфер
	-

	ИНТЕРФЕЙСЫ
	 

	ФРОНТАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ 
	 

	HDMI 2.0 (вход)
	1

	USB 3.2 Type-C (Gen 2)
(Данные 10Гб/с, Видео 4К, Питание)
	-


	USB 2.0 Type-C
	1

	USB 3.2 Type-A (Gen 1)
	1

	USB 2.0 Type-A 
	1

	USB 3.2 Type-B (Gen 1)(тач)
	-

	USB 2.0 Type-B (тач)
	1

	Микрофонный TRS 3.5 (вход)
	-

	ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ
	 

	DISPLAY PORT (вход)
	-

	HDMI 2.1 (вход)
	-

	HDMI 2.0 (вход)
	2

	HDMI 1.4 (вход)
	-

	HDMI 2.1 (выход)
	-

	HDMI 2.0 (выход)
	1

	VGA (вход)
	-

	Микрофонный TRS 3.5 (вход)
	1

	Аудио TRS 3.5 (вход)
	

	Аудио TRS 3.5 (выход)
	1

	Аудио/Видео TRRS 3.5 (вход)
	-

	Аудио/Видео TRRS 3.5 (выход)
	-

	YPBPR (TRRS 3,5) (вход) 
	-

	SPDIF/COAX RCA (выход)
	1

	USB 3.2 Type-C (Gen 2) 
(Видео Выход)
	-

	USB 3.2 Type-C (Gen 2)
(Данные 10Гб/с, Видео 4К, Питание)
	-

	USB 3.2 Type-C (Gen 1)
(Данные 5Гб/с, Питание 15 Вт)
	-

	USB 3.2 Type-A (Gen 1)
	-

	USB 3.2 Type-B (Gen 1)(тач)
	-

	USB 2.0 Type-B (тач)
	1

	USB 3.0 Type-A 
	-

	USB 2.0 Type-A
	2

	USB 2.0 Type-Micro B
	-

	Ethernet RJ45 (вход)
	1

	Ethernet RJ45 (выход)
	-

	RS 232 
	1

	JAE OPS 80-pin
(Разъемы для подключения 
вычислительного блока)
	1

	Wi-Fi антенна
	2

	TF/MicroSD (вход)
	1

	СЕТЬ \ БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
	 

	Ethernet
	 10/100 Мбит/с

	Wi-Fi
	Wi-Fi5 (2.4ГГц+5ГГц)
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 

	Bluetooth
	2.4ГГц, 5.0

	Расстояние работы
	10 м.

	ЭНЕРHОПОТРЕБЛЕНИЕ
	 

	Рабочее напряжение
	AC 100-240 В, 60/50Hz

	Режим ожидания
	0,5 Вт

	Потребляемая мощность
	400 Вт (Макс.)

	УСЛОВИЯ РАБОТЫ/ХРАНЕНИЯ
	 

	Рабочая температура
	0℃~40℃

	Рабочая влажность
	10%~90%

	Рабочая высота
	< 5000м

	Температура хранения
	-20℃~60℃

	Влажность хранения
	10%~90%

	ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	 

	Совместимы размер ОПС
	OPS (120мм*180мм*30мм)
OPS (195мм*180мм*30мм)
OPS (195мм*180мм*42мм)

	Соответствие стандарту VESA
	600 × 400 мм

	Система контроля воздуха в помещении 
	-

	Биометрический сканер отпечатка пальца
	-

	Активный лоток для стилуса
	-

	Горячие клавиши 
	-

	Документ-камера
	-

	АКСЕССУАРЫ
	

	Стилус
	2

	Кабель питания (3 метра)
	1

	HDMI кабель (3 метра)
	1

	USB кабель (A-B)(3 метра)
	1

	USB кабель (A-A)(3 метра)
	-

	Пульт ДУ
	1

	Настенное крепление
	1

	Руководство пользователя / Техпаспорт
	1

	ГАБАРИТЫ И ВЕС (Ш*В*H)
	

	[bookmark: _Hlk186273374]Размер панели,мм (без камеры) *3
	1711*1019*83 мм

	Размер панели,мм (с камерой) *3
	1711*1019*83 мм

	Вес нетто
	53 Кг

	Вес брутто
	63 Кг

	Размер в упаковке
	1848*1134*210 мм

	Ширина рамки (мм)
	Слева: 18.9мм / справа: 18.9мм / сверху: 18.9мм / снизу: 44.9мм 





Торговая марка: “EDFLAT”
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